Längen und Daten der Schwemmstrecke:

Neuer Kanal erbaut 1821 – 1824) Lichtwasser – Hirschbach 12 km

Alter Kanal (erbaut 1789 – 1793) Hirschbach Rosenhügel

Rosenhügel – Zwettenbach – Gr. Mühl 32,5 km

7,5 km

Gesamte Kanallänge Lichtwasser – Gr. Mühl 51,9 km

Große Mühl – Donau Gesamtlänge 80,2 km

Fließgeschwindigkeit 3,6 km/h

Mindestwasserstand 0,4 m

Schwemmverluste Abtrift und Diebstahl 6 – 15 %